BILAG VII
Teknisk dokumentation
Udfyldelsesvejledning til virksomheden: skriv direkte ind i de stiplede felter under hvert punkt. Dokumentationen udarbejdes for hver enkelt emballagetype/-format, før emballagen bringes i omsætning, og danner grundlag for EU-overensstemmelseserklæringen (bilag VIII). (Frit tilvirket efter tekst i bilag VII, juni 2026)
	1.
	Fabrikanten har det fulde ansvar for at sikre og erklære, at emballagen opfylder kravene i artikel 5-12. Dette sker ved at opfylde kravene i punkt 2, 3 og 4.

	2.
	Fabrikanten udarbejder teknisk dokumentation, der gør det muligt at vurdere overensstemmelse, og som indeholder en risikovurdering for manglende overensstemmelse. Dokumentationen skal beskrive design, fremstilling og anvendelse samt relevante krav og skal som minimum indeholde:

	a)
	Generel beskrivelse af emballagen og dens tilsigtede anvendelse:
[Emballagebetegnelse, type/format, hvilket produkt emballagen er bestemt til at indeholde/beskytte/levere]

	b)
	Tegninger af konstruktion og produktion samt komponentmaterialer:
[Henvisning til/vedlæg tekniske tegninger, produktionsspecifikationer, oversigt over materialer i de enkelte komponenter]

	c)
	Forklaringer, der gør tegninger og anvendelse forståelige:
[Supplerende beskrivelse, så tegninger og tilsigtet anvendelse kan forstås af myndighederne]

	d)
	Liste over anvendte harmoniserede standarder, anvendte fælles specifikationer og andre tekniske specifikationer, herunder hvilke dele der er anvendt (hvis delvist), samt alternative løsninger, hvis standarder ikke er anvendt:
[Angiv evt. harmoniserede standarder/fælles specifikationer/andre tekniske specifikationer, eller “ingen anvendt – overensstemmelse vurderet direkte ud fra forordningens krav”]

	e)
	Beskrivelse af, hvordan vurderinger efter artikel 6, 10 og 11 er udført:
[Beskrivelse af vurdering af genanvendelighed (art. 6), emballageminimering (art. 10) og evt. genbrugsemballage (art. 11)]

	f)
	Prøvningsrapporter:
[Henvisning til/vedlæg relevante prøvningsrapporter, analyser, beregninger eller simuleringer]

	3.
	Fabrikanten skal sikre, at fremstillingsprocessen og kontrollen heraf sikrer overensstemmelse med både den tekniske dokumentation og kravene i punkt 1.
[Beskrivelse af kvalitetssikringsprocedurer i serieproduktionen og procedure ved ændringer i design/materialer]

	4.
	Der udarbejdes en skriftlig erklæring for hver emballagetype. Denne skal opbevares sammen med dokumentationen og være tilgængelig for myndigheder i 5 år (engangsemballage) / 10 år (genbrugsemballage). Erklæringen skal tydeligt angive, hvilken emballage den vedrører, og kunne udleveres efter anmodning.
[Henvisning til den tilhørende EU-overensstemmelseserklæring (bilag VIII), referencenummer og dato]

	5.
	Fabrikanten kan lade en bemyndiget repræsentant opbevare dokumentationen, hvis dette fremgår af en fuldmagt. Ansvaret forbliver hos fabrikanten.
[Navn og adresse på evt. bemyndiget repræsentant, hvis relevant]


Udarbejdet af (for og på vegne af fabrikanten):
[Virksomhedens navn]
(sted og dato):
[Sted, dato]
(navn og stilling) (underskrift):
[Navn, stilling] [Underskrift]
Opbevaringssted for dokumentationen (fysisk/elektronisk): ___________________________
